临时餐厅、守灵厅、仓库建设方案

**一、餐厅、守灵厅建设方案**

餐厅、守灵厅底部建议采用水泥楼板铺设，水泥楼板上采用5cm水泥砂浆照平并且收光，地坪平整度要求无积水，屋面采用尖顶人字梁，中间屋顶高度约3.5m，两侧屋顶高度约2.9m，守灵厅需吊顶（防火），抗风能力要求达八级（含八级），门窗采用铝合金及钢化玻璃，并将原有空调安装到位，含电路防漏控制系统、照明、插座等，质保期二年。

（1）餐厅、守灵厅

餐厅、守灵厅：彩钢岩棉夹芯防火板，屋面彩钢岩棉夹芯防火板；

防火板规格：板厚度0.05，7cm瓦伦板；

人字梁、立柱规格：冷涂锌管10\*10\*0.3；

横梁规格：冷涂锌管5\*10\*2.5；

墙立面材料规格：彩钢岩棉夹芯防火板，厚度为0.05，7公分平板。

（2）窗户

窗户规格：无

材料规格：无

玻璃规格：无

（3）进户门

进户门规格：铝合金；

材料规格：1.4毫米；

玻璃规格：0.5毫米钢化玻璃。

（4）电器

LED日光灯：约26只；

空调原有空调安装：约6只；

电线：按实际需要排布、总线要求布置，16平方电缆；

插座、开关：约15只；

漏保系统：一组。

**二、临时仓库建设方案**

临时仓库利用原有地坪进行搭建，采用单层彩钢板，要求仓库四周不渗水。

彩钢板规格：0.05单层彩钢；

立柱、横梁规格：冷涂锌管 8\*8\*0.2；

辅助材料规格：冷涂锌管 4\*8\*0.2；

仓库大门：2扇，采用单层彩钢板、滑轮。

**三、守灵厅内部布置参数**

采购内容及要求：

总体设计方案在守灵厅原有建筑风格的基础上，结合布幔装饰、川上花篮，宫灯，营造温馨、现代个性且又不失庄重大气的氛围，从而打造出全新的守灵理念，提升礼厅的功能性、人文性、扩展性和美观性，以适应新形势的殡葬消费需求。

（1）布幔装饰：

根据守灵厅的场所规格、使用功能，布幔装饰均采用垂感强且不易积灰的优质冰绸材料，选用“奶白+咖色”的色彩组合，通过≥3：1的比例制作成具有层次感与空间感的百褶、布浪效果。不仅到达良好的视觉效果，减缓逝者家属的悲痛心情，且又具有隔音处理的功能。其中，背景墙面宽9.5m，高2.8m，背景布幔面积77.28㎡；布幔百褶总周长23.76m，造型布浪总周长24.45m.



（2）花蓝： 产品规格：800\*600\*1700（mm）  
采用不锈钢管支架，作品花材均使用高档仿真花，品种涵盖菊花（公司自行研制生产）、百合、玫瑰、洋兰、紫罗兰、高山羊齿、米兰、绣球、薰衣草、定制高密度型花泥板等。



（3）双人拜垫： 产品规格：500\*500\*250（mm）  
产品规格：1m\*0.38m\*0.3m，实木底座，软包跪面，上下分离式，便于更换跪面。两侧设计了跪拜起身辅助扶手，便于老年人或腿脚不方便跪拜者下跪起身。人性化的设计了跪拜时适合人体的长宽高，蹲面采用的高弹性的涤棉软包，不伤膝盖。



（4）供桌：产品规格：1800\*450\*750（mm）

产品材质实木和耐火防护板材，用艺术的视角和精湛的雕刻艺术制成，和祭坛形成一个统一风格，用在告别祭拜的时候摆放一些供品和电子蜡烛等。



（5）接待桌：产品规格：900\*450\*750（mm）

产品材质实木和耐火防护板材，用艺术的视角和精湛的雕刻艺术制成，和祭坛形成一个统一风格，用在守灵厅入口处，用于接待签字等。

（6）宫灯：产品规格：490\*220\*1650（mm）

灯身主材料:铁，光源个数：1，灯罩主材料：布，光源类型:节能灯，电压：111v-240v（含）。

