**海门市自来水有限公司2019-2021年给水管网过河钢管防腐施工项目**

**询 价 单**

报价单位（公章）： 单位： (元/㎡)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 最高限价(元/㎡) | 投标报价(元/㎡) | 备注 |
| 1 | **给水管网过河钢管****防腐施工** | 70 |  |  |

 法定代表人或授权委托人(签字)：

 投标单位(盖章)：

 2019年 月 日

备注：

1.投标单位的资格要求：投标企业具有独立法人资格和防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质； 投标企业在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有类似涂装工程业绩（提供施工合同复印件）。

2.投标单位在投标时需提交企业资质证书、业绩施工合同、法人代表授权委托书原件、法人或授权委托人身份证复印件、诚信承诺函原件（以上**复印件均须加盖单位公章）**，同时须将上述材料及询价报价单一起装订**（询价单放至第一页）**并密封后(封面注明项目名称、投标人名称和投标人及联系电话) 于投标截止时间前半小时内交至海门市城市发展集团三楼会议室，逾时作自动放弃处理,**上述材料均需随带原件备查。**投标时还另需向工作人员提供询价采购供应商报名登记表及投标保证金。

3.**投标单位在递交投标文件时需缴纳本项目的采购文件工本费300元。提交投标文件后，该费用不予退还。请投标单位自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。**

4.本项目开标时间及投标截止时间为2019年 8 月 9 日 14 时 30 分。投标文件递交地点为海门市城市发展集团三楼会议室（海门市张謇大道897号嘉陵江商务大厦）。

5.投标单位在（海门市城市发展集团（http//cfjt.haimen.gov.cn/）、**海门市自来水公司（http://www.hmwater.com.cn/）“通知公告”**栏）获取招标文件后，如有疑问应于投标截止时间前以书面的形式送至海门市自来水有限公司，招标人将予以解答，解答的内容将在（海门市城市发展集团（http//cfjt.haimen.gov.cn/）、**海门市自来水公司（http://www.hmwater.com.cn/）“通知公告”**栏）中发布，**发布的**修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

6. 海门市自来水有限公司施工的给水管网过河钢管，裸露在外，经过长时间的风吹日晒，防腐层破坏后，钢管会锈蚀，从而影响钢管的使用寿命，为了保护钢管，需要对防腐层破坏的过河钢管重新涂刷防腐涂料。**投标供应商应充分考虑到所有影响报价之因素，否则由此引起的误投、错投风险及相应的损失须投标单位自行承担。**

7.投标单位在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

**8、评标办法：以有效报价中的最低者为中标候选人，如报价相同，由现场抽签确定中标候选人。**

9.本项目投标保证金金额为人民币壹万元整，采用现金方式与投标文件同时提交。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。投标保证金需注明投标单位名称，未中标的当场退还投标保证金。**中标人投标保证金直接转为履约保证金，确保能有效履行合同。**

10.投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

 (3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；

 (5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为；

（6）施工达不到要求或中途毁约。

11.本项目报价为全费用单价报价，投标单价包含材料费、机械费、运输费、人工费、保险费、管理费、市场风险、税金、售后服务费等一切费用。**投标单位投标单价大于或等于最高限价的视为无效报价。**

12. **施工工期：合同签订后100天日内完成招标人要求施工的全部内容，如不能按时完成，将作经济处罚。**

13.施工要求：施工内容是管道打磨（清除腐蚀钢材和脱落的油漆）、两层底漆、两层面漆施工（每道工序经招标人验收合格后方能进行下道工序施工）。底漆为环氧富锌漆（锌含量70%），面漆为氟碳面漆,国标色卡孔雀蓝。桥管上需喷识海门市自来水有限公司名称、公司标识及客服热线82213051（此费用请投标单位综合考虑在投标报价中）。

14.质量要求：施工达到合格要求。钢管防腐涂层应光滑无气泡，无鼓起，无流挂等现象。所使用的防腐材料必须符合国家标准和行业标准。涂料施工前需提供质量合格证和检测报告，招标人将随时对材料进行抽检，如有不合格引起的损失均由投标单位自负。

15.质保期：本项目质保期为两年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）。

16.付款方式：**本工程待竣工验收合格后一个月内付90%，余款待质保期满后一次性结清。结算工程费时需开具正式发票，并附完税证明。**

 17. 中标结果确定后，将在海门市城市发展集团（http//cfjt.haimen.gov.cn/）、海门市自来水有限公司（http://www.hmwater.com.cn/）官方网站公示3个工作日。公示期满，如无异议的，由海门市自来水有限公司向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。中标单位必须按中标通知书规定时间内与招标人签订合同，否则视为中标单位自动放弃中标资格。

招标人:**海门市自来水有限公司**

联系人：陆先生 联系电话：0513-82190798

招标代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

联系人：陈女士 联系电话：0513-82211906

**友情提醒：**

1.请各供应商连续关注本网站（海门市城市发展集团（http//cfjt.haimen.gov.cn/、**海门市自来水公司（http://www.hmwater.com.cn/）“通知公告”**栏）可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，**严格遵守时间**、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

**询价采购供应商报名登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| 日   期 | 2019年  月  日 |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 | / |
| 投标单位名称 |                                                （盖章） |
| 法人代表 |  | 手   机 |  |
| 授权委托人 |   | 手   机 |   |
| 联系电话 |   | 传   真 |   |
| E-mail |   | 邮政编码 |   |
| 通信地址 |   |
| **提交的投标文件资料** |
| 序号 | 投标资料 | 是否提交 | 备   注 |
| 1 | 询价单 |  | 格式详见附件三 |
| 2 | 企业资质证书 |   |  |
| 3 | 法人代表授权委托书原件 |   | 格式详见附件 法人投标不需要 |
| 4 | 法人或授权委托人身份证复印件 |   |  |
| 5 | 诚信承诺函 |   | 格式详见附件 |
| 6 | 企业业绩施工合同 |  |  |
| 7 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |

备注：(1)上述1-6项材料必须提交，否则视为无效投标。

 (2)本表由投标人填写，并在递交投标文件时单独递交至工作人员。

**附件一**

法定代表人授权书

：

兹授权 （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加 （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 联系电话： 手机：

身份证号码：

详细通讯地址： 邮政编码： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**注：参加投标时，授权委托人须携带本人身份证原件带至开标现场，以备核查。**

**附件二**

诚信承诺函

：

我单位参与贵单位组织的 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权委托人为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、如中标，我单位不会放弃中标，并在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人完整提供相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

 投标单位（公章）：

 授权委托人（签字）：

 年 月 日

**附件三**

**询 价 单**

报价单位（公章）： 单位： (元/㎡)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 最高限价(元/㎡) | 投标报价(元/㎡) | 备注 |
| 1 | **给水管网过河钢管****防腐施工** | 70 |  |  |

 注：本项目为全费用单价报价，投标单价包含材料费、机械费、运输费、人工费、保险费、管理费、

市场风险、税金、售后服务费等一切费用。**投标单位投标单价大于或等于最高限价的视为无效报价。**

 法定代表人或授权委托人(签字)：

 投标单位(盖章)：

 年 月 日

**海门市自来水有限公司2019-2021年给水管网过河钢管防腐施工项目**

发包人： 海门市自来水有限公司 （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

签订日期： 年 月 日

甲方于 年 月 日 举行招标会议，确定了2019-2021年过河钢管防腐工程中标人为 ，中标价为 元/㎡ 。为明确甲乙双方的责任，确保相关施工质量和安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：**海门市自来水有限公司2019-2021年给水管网过河钢管防腐施工项目**

2.工程地点：

二、合同工期和质量保修期

1.合同工期：自 年 月 日至 年 月 日。

2.质量保修期：工程质保期为 2 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量标准

钢管防腐涂层应光滑无气泡，无鼓起，无流挂等现象。所使用的防腐材料必须符合国家标准和行业标准。钢管防腐质保期为2年。

四、签约合同价

根据 年 月 日 招标会议中确定的中标价格本工程单价为 元/㎡。工程费用按实际工程量乘以单价确定。

五、项目负责人

甲方现场负责人： 。

乙方现场负责人： 。

六、施工要求

1.钢管外壁预处理为人工电动打磨除锈，清除腐蚀钢材和脱落的油漆，施工工艺：二底二面，采用环氧富锌底漆（含锌量70%）和氟碳面漆（国标色孔雀蓝），总厚度达160微米。过河管道上需喷识“海门市自来水有限公司”的名称和公司标识及客服热线82213051（费用含在报价中）。

2.在施工过程中，乙方对管道打磨处理后，必须通知甲方，待甲方验收后方可进行底漆涂刷，依次类推（即每道工序经验收合格后方能进行下道工序施工）。直到按照合同完成工程。

3.施工期间乙方承担一切安全责任。施工期间发生的安全事故及连带的安全责任、经济责任乙方一并承担，所有施工人员需缴纳意外伤害险，禁用65周岁以上杂工。

七、工程款结算

**本工程待竣工验收合格后一个月内付合同价的90%，余款待质保期满后一次性结清。结算工程费时需开具正式发票，并附完税证明。**

承包人在签定本合同时向发包人交纳本合同的履约保证金10000.00 元。该款在合同期满后由发包人全额无息退还承包人。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成施工，确保工程质量和安全，不进行转包和违法分包，并在缺陷责任期内承担相应的维修责任。

九、附则

1.合同订立履行过程中，形成的与合同有关的招标、招标文件均构成合同文件组成部分。

2.本协议履行期间如遇未约定的问题，由双方通过友好协商解决或鉴定补充协议。如双方协商不成，应向海门市人民法院提起诉讼。

 3.本协议一式 伍 份，甲方 叁 份，乙方 贰 份，经双方签字后生效，合同履行完毕，款清后终止。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

代表人或委托人（签字）： 代表人或委托人（签字）：

地址： 地址：

电话（传真）： 电话（传真）：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：